**SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO**

**AUTOMATU OCZYSZCZAJĄCEGO** **RENDER W 150**

|  |
| --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUTOMATU OCZYSZCZAJĄCEGO RENDER W 150 |
| 1 | Rok produkcji: 2017 | Spełnia/nie spełnia |
| 2 | Fabrycznie nowy | Spełnia/nie spełnia |
| 3 | Korpus urządzenia, system rurowy wewnątrz, szafa elektryczna oraz kosz myjący wykonane ze stali szlachetnej | Spełnia/nie spełnia |
| 4 | Dwie pompy myjące stal szlachetna | Spełnia/nie spełnia |
| 5 | Dwie trójramienne rurowe systemy dysz natryskowych z dyszami punktowymi i szczelinowymi | Spełnia/nie spełnia |
| 6 | Kosz (talerz) obrotowy:- średnica: 1.500 mm- wewnętrzna wysokość użytkowa: 950 mm- maksymalna nośność: 1000 kg- ładowanie kosza od góry | Spełnia/nie spełnia |
| 7 | Napęd bezpośredni kosza myjącego | Spełnia/nie spełnia |
| 8 | Odsysacz oparów | Spełnia/nie spełnia |
| 9 | Zabezpieczenie przed brakiem wody | Spełnia/nie spełnia |
| 10 | Filtr wiórów/cząsteczek z blachą przysłaniającą kąpiel | Spełnia/nie spełnia |
| 11 | Płytowy rozdzielacz faz do usuwania oleju wypływającego/demulgującego | Spełnia/nie spełnia |
| 12 | Wąż odpływowy o długości min. 3 m | Spełnia/nie spełnia |
| 13 | Transport detalu oczyszczanego za pomocą wózka transportowego z wanną ociekową | Spełnia/nie spełnia |
| 14 | Wyposażenie AM w celu dodatkowego ręcznego doczyszczania: pokrywa z oknem wziernikowym, oprzyrządowanie z pędzlem myjącym, pistolet ręczny i odmuchujący | Spełnia/nie spełnia |
| 15 | Oczyszczanie wysokociśnieniowe AM: wykonanie z pompą 160 bar | Spełnia/nie spełnia |
| 16 | Pompa i orurowanie ze stali szlachetnej, mające służyć opróżnianiu i oczyszczaniu urządzenia | Spełnia/nie spełnia |
| 17 | Automat oczyszczający spełniający aktualnie obowiązujące tj. na rok 2017 wymagania norm europejskich (CE) | Spełnia/nie spełnia |

|  |
| --- |
| PARAMETRY PRZYŁĄCZA  |
| Moc przyłącza do instalacji elektrycznej |  |

|  |
| --- |
| DODATKOWY OPIS |
|  |