1. **Wymagania szczegółowe dotyczące 3 (trzech) samochodów osobowych marki TOYOTA AURIS 1,8 HYBRID 136 KM E-CTV WERSJA ACITIVE ( z galerią uprzywilejowania Haztec):**
	1. Rok produkcji 2017
	2. samochód musi posiadać 5 drzwi.
	3. kolor samochodu – biały niemetalizowany.
	4. silnik benzynowy EURO 6, 1,8 136 KM, E-CTV
	5. homologacja na 5 osób.
	6. wyposażenie – WERSJA ACITVE
	7. wyposażenie dodatkowe:

- tapicerka czarna materiałowa

- pokrowce na siedzenia ( tył + przód), wykonane z materiału lub weluru w kolorze grafitowym.

- tylne czujniki cofania w kolorze nadwozia z sygnalizacją dźwiękową.

- osłony przeciwbłotne na 4 koła

- dywaniki gumowe kpl 4 szt. z wysokim korytkiem

- wykładzina bagażnika – gumowa z wysokim korytkiem

- apteczka w miękkim etui

- koło zapasowe pełnowymiarowe w pokrowcu ( na feldze fabrycznej, identycznej z pozostałymi kołami samochodu).

- podnośnik i klucz do kół, zamocowane pod podłogą bagażnika lub w elastycznym etui.

- dodatkowy kpl opon zimowych z datą produkcji nie starszą niż 12 miesięcy w dacie odbioru o następujących parametrach : opory toczenie klasa „A” do „C”, hamowanie na mokrej nawierzchni klasa „A” do „C”, hałas zewnętrzny max. do 68 dB , XL-wzmacniane ( dane z etykiety producenta).

 - autoalarm z ochroną wnętrza.

 - listwy boczne/ochronne w kolorze czarnym.

- radio fabryczne z wbudowanym zestawem głośnomówiącym Bluetooth ( z możliwością rejestracji w urządzeniu przynajmniej 5-ciu użytkowników bez potrzeby ponownego parowania).

-zamontowany pod przednim fotelem pasażera, stolik pod laptopa do ergonomicznej obsługi z miejsca kierowcy , regulowany we wszystkich płaszczyznach , demontowalny tzw. szybkozłączką, model Infuu Holders 001 z czterema paskami montażowymi na rzepy.

- router GSM/ WiFi zamontowany w bagażniku wraz z anteną w sposób pozwalający na szybki montaż/demontaż poprzez szybkozłączki elektryczne (router do montażu dostarczy  Zamawiający w terminie nie później niż 7 dni przed planowanym przez Wykonawcę przekazaniem samochodów do odbioru).

Urządzenie zasilane z dodatkowego gniazda umieszczonego w bagażniku – w obwodzie indywidualnie załączanym z kabiny kierowcy.

* 1. Oznakowanie uprzywilejowania, doposażenie:
		1. antena do radiotelefonu i radiotelefon TETRA oraz system GPS (dostarczy  Zamawiający w terminie nie później niż 7 dni przed planowanym przez Wykonawcę przekazaniem samochodów do odbioru, zamontuje Wykonawca w sposób uwzględniający zalecenia Zamawiającego)
		2. dodatkowe gniazda zapalniczki w kabinie pasażerskiej pomiędzy przednimi a tylnymi fotelami ( w sumie 3 szt.na tunelu środkowym pomiędzy fotelami) oraz w bagażniku 1 szt. podpięte z pominięciem stacyjki, gniazdko zapalniczki zamontowane w bagażniku z możliwością odłączenia w kabinie kierowcy za pomocą włącznika z kontrolką led .
		3. **video-rejestrator -** z dwoma kamerami przód + tył o parametrach: min. 2Mpix o kącie widzenia min. 120 stopni każda, Shutter/Auto, BLC/Auto, AGC/Auto.

**-** centralka sterująca w dedykowanej obudowie zamontowana na oparciu tylnych siedzeń od strony przestrzeni bagażowej o rozdzielczość 1080p, min. 2 kanały, funkcja GPS z rejestracją prędkości, zapis na SSD o pojemności 2TB z podglądem na monitorze kolorowym 9 cali , polskie menu , sterowanie funkcjami podglądu na żywo, zapisów oraz zgrywania materiału poprzez pilota lub ekran dotykowy monitora LCD, dodatkowe gniazdo USB 2,0 do zgrywania nagranych materiałów

na zewnętrzny nośnik pamięci przytwierdzone w tunelu środkowym kabiny pojazdu, dodatkowy slot na kartę SD min. 256GB w urządzeniu sterującym,

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zestawu usytuowany w granicach miasta Krakowa.

* + 1. w samochodzie należy zamontować zestaw uprzywilejowania składający się z:
* **lampa** zespolona dopasowana do szerokości dachu pojazdu Haztec Xpert Lightbar niebiesko/żółta w technologii LED, 4 x narożne dwurzędowe moduły LED XD2, 4 x centralne moduły 8LED XD2 100mm, Żółte moduły poniżej niebieskich, 1 x 300mm podświetlany centralny biały panel LED, przezroczyste klosze ECE65.
* **generator** Haztec Euromax 100 W , montaż pod fotelem, 4 modulacje + airhorn, mikrofon wbudowany w pilota sterującego do zapowiadania komunikatów zewnętrznych, 2 x wyjście 10A, sterowanie pilotem przewodowym . zasilanie 12V.

Kod produktu - 8-8122-2-PL-12V

* **głośnik** do komory silnika za grill Haztec 100 W, płaski z zestawem montażowym, Kod produktu - 8-7100-T
* **dwie lampy kierunkowe** , niebieskie , powierzchniowe, wbudowane w przedni grill na przednim pasie : 2 x 911 Signal , MicroLed C4 WASP , 12/24V , R65

Powyższa galeria umieszczona bez nawierceń poszycia karoserii w przedniej części dachu pojazdu z pilotem sterującym umieszczonym w sposób ergonomiczny do obsługi prawą ręką kierowcy. Galerie mają spełniać następujące wymagania:

* + - 1. zasilanie 12V,
			2. belka wyposażona w 2 sygnalizatory o barwie pracy niebieskie i żółtej z centralnie umieszczonym napisem „ MPK”na białym tle.
			3. Podświetlenie w technologii led w/w napisu następować ma równolegle z włączeniem świateł do jazdy dziennej, mijania lub pozycyjnymi.( z każdym z wymienionych ).

 Załączanie funkcji świateł roboczych żółtych galerii ma się odbywać z pominięciem pilota sterującego, za pomocą dodatkowego włącznika z intensywną kontrolką led, umieszczonego w sposób widoczny
i ergonomiczny, do obsługi prawą ręką kierowcy.

1. **Wymagania szczegółowe dotyczące 1 (jednego) samochodu osobowego marki TOYOTA AURIS 1,8 HYBRID 136 KM E-CTV WERSJA PRESTIGE:**
	1. Rok produkcji 2017
	2. samochód musi posiadać 5 drzwi.
	3. kolor samochodu – 8T5 DARK BLUE MICA
	4. silnik benzynowy EURO 6, 1,8 136 KM, E-CTV
	5. homologacja na 5 osób.
	6. wyposażenie – WERSJA PRESTIGE
	7. wyposażenie dodatkowe:

- tapicerka ciemna

- osłony przeciwbłotne na 4 koła

- dywaniki welurowe kpl 4 szt.

- koło zapasowe pełnowymiarowe w pokrowcu ( na feldze fabrycznej stalowej, z kompletem śrub montażowych).

- podnośnik i klucz do kół, zamocowane pod podłogą bagażnika lub w elastycznym etui.

- dodatkowy kpl opon zimowych z datą produkcji nie starszą niż 12 miesięcy w momencie realizacji zamówienia o następujących parametrach : opory toczenie klasa „A” do „C”, hamowanie na mokrej nawierzchni klasa „A” do „C”, hałas zewnętrzny max. do 68 dB , XL-wzmacniane (dane z etykiety producenta).

 - autoalarm z ochroną wnętrza.

 - nawigacja Toyota Touch 2 witch Go

- lakier metalik

- pakiet Chrome