**SAMOCHODY HYBRYDOWE**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH SAMOCHODÓW MARKI TOYOTA AURIS WERSJA ACITIVE**

**(minimalne wymagania dotyczące samochodu)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SAMOCHODU | | |
|  | rok produkcji: 2017 | Spełnia/nie spełnia |
|  | fabrycznie nowy | Spełnia/nie spełnia |
|  | samochód musi posiadać 5 drzwi | Spełnia/nie spełnia |
|  | kolor samochodu – biały niemetalizowany | Spełnia/nie spełnia |
|  | silnik benzynowy EURO 6, 1,8 136 KM, E-CTV | Spełnia/nie spełnia |
|  | homologacja na 5 osób | Spełnia/nie spełnia |
|  | wyposażenie – WERSJA ACITVE | Spełnia/nie spełnia |
| II. WYPOSAŻENIE DODATKOWE | | |
|  | tapicerka czarna materiałowa | Spełnia/nie spełnia |
|  | pokrowce na siedzenia ( tył + przód), wykonane z materiału lub weluru w kolorze grafitowym | Spełnia/nie spełnia |
|  | tylne czujniki cofania w kolorze nadwozia z sygnalizacją dźwiękową | Spełnia/nie spełnia |
|  | osłony przeciwbłotne na 4 koła | Spełnia/nie spełnia |
|  | dywaniki gumowe kpl 4 szt. z wysokim korytkiem | Spełnia/nie spełnia |
|  | wykładzina bagażnika – gumowa z wysokim korytkiem | Spełnia/nie spełnia |
|  | apteczka w miękkim etui | Spełnia/nie spełnia |
|  | koło zapasowe pełnowymiarowe w pokrowcu ( na feldze fabrycznej, identycznej z pozostałymi kołami samochodu) | Spełnia/nie spełnia |
|  | podnośnik i klucz do kół, zamocowane pod podłogą bagażnika lub w elastycznym etui | Spełnia/nie spełnia |
|  | dodatkowy kpl opon zimowych z datą produkcji nie starszą niż 12 miesięcy w momencie realizacji zamówienia (daty odbioru) o następujących parametrach : opory toczenie klasa „A” do „C”, hamowanie na mokrej nawierzchni klasa „A” do „C”, hałas zewnętrzny max. do 68 dB , XL-wzmacniane ( dane z etykiety producenta) | Spełnia/nie spełnia |
|  | autoalarm z ochroną wnętrza | Spełnia/nie spełnia |
|  | listwy boczne/ochronne w kolorze czarnym | Spełnia/nie spełnia |
|  | radio fabryczne z wbudowanym zestawem głośnomówiącym Bluetooth ( z możliwością rejestracji w urządzeniu przynajmniej 5-ciu użytkowników bez potrzeby ponownego parowania) | Spełnia/nie spełnia |
|  | zamontowany pod przednim fotelem pasażera, stolik pod laptopa do ergonomicznej obsługi z miejsca kierowcy , regulowany we wszystkich płaszczyznach , demontowalny tzw. szybkozłączką, model Infuu Holders 001 z czterema paskami montażowymi na rzepy | Spełnia/nie spełnia |
|  | router GSM/ WiFi zamontowany w bagażniku wraz z anteną w sposób pozwalający na szybki montaż/demontaż poprzez szybkozłączki elektryczne . (dostarczy  Zamawiający w terminie nie później niż 7 dni przed planowanym przez Wykonawcę przekazaniem samochodów do odbioru).  Urządzenie zasilane z dodatkowego gniazda umieszczonego w bagażniku – w obwodzie indywidualnie załączanym z kabiny kierowcy | Spełnia/nie spełnia |
| III. Oznakowanie uprzywilejowania, doposażenie | | |
|  | antena do radiotelefonu i radiotelefon TETRA oraz system GPS (dostarczy  Zamawiający w terminie nie później niż 7 dni przed planowanym przez Wykonawcę przekazaniem samochodów do odbioru, zamontuje Wykonawca w sposób uwzględniający zalecenia Zamawiającego) | Spełnia/nie spełnia |
|  | dodatkowe gniazda zapalniczki w kabinie pasażerskiej pomiędzy przednimi a tylnymi fotelami ( w sumie 3 szt.na tunelu środkowym pomiędzy fotelami) oraz w bagażniku 1 szt. podpięte z pominięciem stacyjki, gniazdko zapalniczki zamontowane w bagażniku z możliwością odłączenia w kabinie kierowcy za pomocą włącznika z kontrolką led | Spełnia/nie spełnia |
|  | video-rejestrator - z dwoma kamerami przód + tył o parametrach: min. 2Mpix o kącie widzenia min. 120 stopni każda, Shutter/Auto, BLC/Auto, AGC/Auto | Spełnia/nie spełnia |
|  | centralka sterująca w dedykowanej obudowie zamontowana na oparciu tylnych siedzeń od strony przestrzeni bagażowej o rozdzielczość 1080p, min. 2 kanały, funkcja GPS z rejestracją prędkości, zapis na SSD o pojemności 2TB z podglądem na monitorze kolorowym 9 cali , polskie menu , sterowanie funkcjami podglądu na żywo, zapisów oraz zgrywania materiału poprzez pilota lub ekran dotykowy monitora LCD, dodatkowe gniazdo USB 2,0 do zgrywania nagranych materiałów  na zewnętrzny nośnik pamięci przytwierdzone w tunelu środkowym kabiny pojazdu, dodatkowy slot na kartę SD min. 256GB w urządzeniu sterującym, | Spełnia/nie spełnia |
|  | zestaw uprzywilejowania składający się z:  **- lampa** zespolona dopasowana do szerokości dachu pojazdu Haztec Xpert Lightbar niebiesko/żółta w technologii LED, 4 x narożne dwurzędowe moduły LED XD2, 4 x centralne moduły 8LED XD2 100mm, Żółte moduły poniżej niebieskich, 1 x 300mm podświetlany centralny biały panel LED, przezroczyste klosze ECE65.  **- generator** Haztec Euromax 100 W , montaż pod fotelem, 4 modulacje + airhorn, mikrofon wbudowany w pilota sterującego do zapowiadania komunikatów zewnętrznych, 2 x wyjście 10A, sterowanie pilotem przewodowym . zasilanie 12V.  Kod produktu - 8-8122-2-PL-12V  **- głośnik** do komory silnika za grill Haztec 100 W, płaski z zestawem montażowym, Kod produktu - 8-7100-T  **- dwie lampy kierunkowe** , niebieskie , powierzchniowe, wbudowane w przedni grill na przednim pasie : 2 x 911 Signal , MicroLed C4 WASP , 12/24V , R65 | Spełnia/nie spełnia |

|  |
| --- |
| DODATKOWY OPIS |
|  |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH SAMOCHODÓW MARKI TOYOTA AURIS WERSJA PRESTIGE**

**(minimalne wymagania dotyczące samochodu)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SAMOCHODU | | |
| 1 | rok produkcji: 2017 | Spełnia/nie spełnia |
| 2 | fabrycznie nowy | Spełnia/nie spełnia |
| 3 | samochód musi posiadać 5 drzwi | Spełnia/nie spełnia |
| 4 | kolor samochodu – 8T5 DARK BLUE MICA | Spełnia/nie spełnia |
| 5 | silnik benzynowy EURO 6, 1,8 136 KM, E-CTV | Spełnia/nie spełnia |
| 6 | homologacja na 5 osób | Spełnia/nie spełnia |
| 7 | wyposażenie – WERSJA PRESTIGE | Spełnia/nie spełnia |
| II. WYPOSAŻENIE DODATKOWE | | |
| 8 | tapicerka ciemna | Spełnia/nie spełnia |
| 9 | osłony przeciwbłotne na 4 koła | Spełnia/nie spełnia |
| 10 | dywaniki welurowe kpl 4 szt. | Spełnia/nie spełnia |
| 11 | koło zapasowe pełnowymiarowe w pokrowcu ( na feldze fabrycznej stalowej, z kompletem śrub montażowych) | Spełnia/nie spełnia |
| 12 | podnośnik i klucz do kół, zamocowane pod podłogą bagażnika lub w elastycznym etui | Spełnia/nie spełnia |
| 13 | dodatkowy kpl **kół** zimowych **(felgi stalowe z oponami)** z datą produkcji nie starszą niż 12 miesięcy w momencie realizacji zamówienia (daty odbioru) o następujących parametrach : opory toczenie klasa „A” do „C”, hamowanie na mokrej nawierzchni klasa „A” do „C”, hałas zewnętrzny max. do 68 dB , XL-wzmacniane (dane z etykiety producenta) **wraz ze śrubami montażowymi** | Spełnia/nie spełnia |
| 14 | autoalarm z ochroną wnętrza | Spełnia/nie spełnia |
| 15 | nawigacja Toyota Touch 2 witch Go | Spełnia/nie spełnia |
| 16 | lakier metalik | Spełnia/nie spełnia |
| 17 | pakiet Chrome | Spełnia/nie spełnia |
| **III. Oznakowanie uprzywilejowania, doposażenie** | | |
| 18 | **dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie pasażerskiej montowane z przodu kabiny po lewej stronie** | Spełnia/nie spełnia |
| 19 | **montaż video-rejestratora dostarczonego przez Zamawiającego (dostarczy  Zamawiający w terminie nie później niż 7 dni przed planowanym przez Wykonawcę przekazaniem samochodów do odbioru, zamontuje Wykonawca w sposób uwzględniający zalecenia Zamawiającego)** |  |
| 20 | **antena do radiotelefonu i radiotelefon TETRA oraz system GPS (dostarczy  Zamawiający w terminie nie później niż 7 dni przed planowanym przez Wykonawcę przekazaniem samochodów do odbioru, zamontuje Wykonawca w sposób uwzględniający zalecenia Zamawiającego)** | Spełnia/nie spełnia |
| 21 | **zestaw uprzywilejowania składający się z:**  **- generator Haztec Euromax 100 W , montaż pod fotelem, 4 modulacje + airhorn, mikrofon wbudowany w pilota sterującego do zapowiadania komunikatów zewnętrznych, 2 x wyjście 10A, sterowanie pilotem przewodowym . zasilanie 12V.**  **Kod produktu - 8-8122-2-PL-12V**  **- głośnik do komory silnika za grill Haztec 100 W, płaski z zestawem montażowym, Kod produktu - 8-7100-T**  **- dwie lampy kierunkowe , niebieskie , powierzchniowe, wbudowane w przedni grill na przednim pasie : 2 x 911 Signal , MicroLed C4 WASP , 12/24V , R65** | Spełnia/nie spełnia |

|  |
| --- |
| DODATKOWY OPIS |
|  |