**OPIS TECHNICZNY NOŻYCOWEGO PODESTU RUCHOMEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM**

|  |
| --- |
| DANE TECHNICZNE - COMPACT 10 producent ROTHLEHNER |
| Rok produkcji  | 2017 | spełnia/nie spełnia\* |
| Wysokość platformy | 10.15m | spełnia/nie spełnia\* |
| Możliwa jazda na maksymalnej wysokości aż do | 8.15m | spełnia/nie spełnia\* |
| Maksymalny udźwig – wewnątrz | 8.15m | spełnia/nie spełnia\* |
| Maksymalny udźwig – poza | 450kg | spełnia/nie spełnia\* |
| Długość platformy | 450kg | spełnia/nie spełnia\* |
| Długość platformy – po rozłożeniu | 2.3m | spełnia/nie spełnia\* |
| Długość wydłużeń | 3.22m | spełnia/nie spełnia\* |
| Szerokość platformy | 0.92 m | spełnia/nie spełnia\* |
| Wysokość w stanie spoczynku | 1.2m | spełnia/nie spełnia\* |
| Wysokość transportowa (z barierkami) | 1.4m | spełnia/nie spełnia\* |
| Szerokość | 2.26m | spełnia/nie spełnia\* |
| Długość | 1.2m | spełnia/nie spełnia\* |
| Rozstaw | 2.45m | spełnia/nie spełnia\* |
| Prześwit z uniesionymi podporami | 1.86m | spełnia/nie spełnia\* |
| Prześwit z opuszczonymi podporami | 13cm | spełnia/nie spełnia\* |
| Prędkość jazdy | 2.5cm | spełnia/nie spełnia\* |
| Maksymalny kąt nachylenia | 1 • 3.5 km/h | spełnia/nie spełnia\* |
| Dopuszczalny kąt przechyłu | 23% | spełnia/nie spełnia\* |
| Wysokość maksymalna w trakcie jazdy | 2· | spełnia/nie spełnia\* |
| Zewnętrzny promień skrętu | 51 s/42s | spełnia/nie spełnia\* |
| Ogumienie białe | 2.5m | spełnia/nie spełnia\* |
| Akumulatory | 15x5 | spełnia/nie spełnia\* |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego  | 24V-255Amph | spełnia/nie spełnia\* |
| Ciężar całkowity | 251 | spełnia/nie spełnia\* |
| Wysokość platformy | 2330 kg | spełnia/nie spełnia\* |
| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE |
| Czujniki przechyłu (POTHOLE) | spełnia/nie spełnia\* |
| Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów | spełnia/nie spełnia\* |
| Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych | spełnia/nie spełnia\* |
| Przenośne stanowisko sterowania w platformie | spełnia/nie spełnia\* |
| Łatwa w konserwacji, wysuwana szuflada z komponentami | spełnia/nie spełnia\* |
| Ładowanie akumulatora za automatycznym wyłącznikiem | spełnia/nie spełnia\* |
| Ogumienie białe wzmocnione | spełnia/nie spełnia\* |
| Uruchamianie bez dodatkowych zabezpieczeń | spełnia/nie spełnia\* |
| Wskaźnik przechyłu | spełnia/nie spełnia\* |
| Wskaźnik przeciążenia w koszu | spełnia/nie spełnia\* |
| Ręczny system awaryjnego opuszczania | spełnia/nie spełnia\* |
| Otwory w podwoziu pod wózek widłowy | spełnia/nie spełnia\* |
| Uchwyty holownicze | spełnia/nie spełnia\* |
| Klakson | spełnia/nie spełnia\* |
| Licznik godzin | spełnia/nie spełnia\* |
| Światło ostrzegawcze | spełnia/nie spełnia\* |
| Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy | spełnia/nie spełnia\* |
| Gniazdko elektryczne w koszu | spełnia/nie spełnia\* |

\*Wykonawca wskazuje, które parametry spełnia lub nie spełnia oferowany podest