## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy**: LP.281.110.2019**

**Wymagania techniczne i technologiczne**

**DOTYCZY ZADANIA 1 i 2:**

1. Oferowane produkty muszą ściśle odpowiadać opisom poszczególnych pozycji zawartych w załącznikach nr 3.1.-3.2 do SIWZ.
2. Muszą być dopuszczone do obrotu handlowego na terenie UE.
3. Produkty muszą spełniać wszelkie normy i posiadać atesty dopuszczające je do obrotu na rynku handlowym.
4. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, dobrej jakości, nie uszkodzone, nie mogą posiadać wad ukrytych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania części identyfikowalnych, to znaczy oznaczonych cechami producenta.

**DOTYCZY ZADANIA 1:**

1. Produkty typu POSH
2. zakres temperatury od - 50 do +180 C
3. wzmocnienie tekstylne Kevlarowe ( Meta Aramidowe )
4. twardość 70 ±5 Shore’a
5. zakres ciśnienia roboczego pracy w układzie 4 - 4,8 bar
6. minimalne ciśnienie rozrywające 16 bar
7. grubość ścianki dla średnic:

- do 48 mm - 4,5mm (+/- 0,5mm)

- od 50 do 85 mm - 5mm (+/- 0,5mm )

- od 89 mm - 4,5mm (+/- 0,5mm)

1. dopuszczone do stosowania: powietrze, woda, płyn chłodniczy zawierający kwasy organiczne (OAT Organic Acid Technology)