## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy**: LP.281.148.2019**

**Wymagania techniczne i technologiczne**

* 1. Dostarczone wyroby będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone, nie mogą posiadać wad ukrytych, mają być dopuszczone do obrotu handlowego oraz mają spełniać wszelkie obowiązujące normy, wymagania i oznaczenia w zakresie stosowania w wagonach tramwajowych.
	2. Wyroby będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z odpowiednimi opisami oraz numerami rysunków (stanowiącymi załączniki nr 7 – 9 SIWZ).
	3. Wszystkie szyby muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego ESG z cechą – znakiem homologacji ECE 43 – czytelną od środka wagonu, wykonaną od wnętrza wagonu.
	4. Wymagania dotyczące kabla w **szybach ogrzewanych**:
* Kabel zasilający, bezhalogenkowy, o przekroju żył 2,5 mm2 umieszczony zgodnie z rysunkiem