**Wymagania techniczne i technologiczne:**

1. Oferowane przewody Radox muszą spełniać wymagania wg normy PN-K-02511: 2000 wymagane dla elementów stosowanych w transporcie szynowym .
2. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone i nie mogą posiadać ukrytych wad.
3. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia winny spełniać wszelkie aktualnie obowiązujące normy i posiadać atesty dopuszczające je do obrotu na rynku handlowym i do stosowania.
4. Nie dopuszcza się oferowania produktów równoważnych.
5. Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą być oryginalnymi produktami producenta Huber + Suhner AG.
6. Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą ściśle odpowiadać charakterystyce i posiadać parametry określone w poszczególnych pozycjach zawartych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Wszystkie przewody Radox muszą być dostarczane w stanie nawiniętym na szpule lub bębny nawojowe w pojedynczych odcinkach, wynikających z ilości wymienionej w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ) lub z konfekcji producenta. Wykonawca zobowiązany jest przy każdorazowej dostawie do odbioru pustych szpul i bębnów nawojowych, które wcześniej dostarczył.
8. O każdej zmianie numerów katalogowych produktów będących przedmiotem zamówienia przez producenta Wykonawca jest obowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego.
9. Zmiana produktu będącego przedmiotem zamówienia w wyniku wycofania z produkcji produktu o danym numerze katalogowym i zastąpienia tego produktu przez producenta innym, o innym numerze katalogowym jest dopuszczalna za pisemną zgodą Zamawiającego.