## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy**: LP.281.72.2019**

**Wymagania techniczne i technologiczne**

1. Przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych i właściwości użytkowych;
2. Zastosowane metody i technologia muszą odpowiadać aktualnemu poziomowi techniki warsztatowej;
3. Wykonawca ma posiadać niezbędne wyposażenie do wykonania napraw (regeneracji) części będących przedmiotem postępowania;
4. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania daty wykonania regeneracji i cech Wykonawcy oznakowanie ma być trwałe, czytelne i niedające się usunąć podczas eksploatacji;
5. Usługa będzie wykonana zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i z zasadami wiedzy technicznej tak, aby zostały przywrócone początkowe parametry techniczne przedmiotu postępowania i zgodne z technologią ich producenta.
6. **Regeneracja szczęk hamulcowych do wagonów 105N (poz.3):**

 **„Szczęka hamul 105N 080301-6-0” - grubość okładziny hamulcowej ma wynosić 10 mm.**