SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY OFEROWANEJ KAMERY

Parametry techniczne kamery Vivotec MD8562

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego** |
|  | Przetwornik: 1/2.7" Progressive CMOS | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Typ obiektywu: Fixed-focal | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Parametr F: F2.0 | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Ogniskowa: f = 2.8 mm | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Pole widzenia: 110° (H) / 82° (V) | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Min. oświetlenie: 0.2 Lux @ F2.0 | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Max. rozdzielczość video: 1920x1080 (2MP) | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Liczba klatek na s. (FPS): 30 fps @ 1920x1080 | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Kompresja Video: Triple-Codec (H.264/MJPEG/MPEG-4) | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Wielostrumieniowość: 4 Streams | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Technologia WDR: WDR Enhanced | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Typ zasilania / Złącze: M12 PoE | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Zużycie energii: Max. 4.3 W | spełnia/nie spełnia\* |
|  | ONVIF: Profile S | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Wewnętrzne złącze karty: MicroSD/SDHC Card Slot | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Szczelność obudowy: IP67, IK10 | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Wymiary: 130 (D) x 107 (W) x 47 (H) mm | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Zakres temperatur:-25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F) | spełnia/nie spełnia\* |

\*/UWAGA: uzupełnia Wykonawca, niepotrzebne skreślić

............................., dnia ................... ……………………………………..

podpis upełnomocnionego(-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy