**SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH FIAT DUCATO MAXI**

**(minimalne wymagania dotyczące samochodów)**

|  |
| --- |
| I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SAMOCHODÓW |
| *L.p.* | *kolumna 1* | *kolumna 2 [[1]](#footnote-1)* |
|  | rok produkcji: 2018 |  |
|  | fabrycznie nowy |  |
|  | aktualna homologacja |  |
|  | posiada kartę pojazdu |  |
|  | odpowiada parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach ogólnych i szczegółowych |  |
|  | wykonane z części, zespołów i materiałów dostępnych w sieci serwisowej na terenie miasta Krakowa |  |
|  | silnik spełnia aktualnie obowiązujące wymagania dotyczące czystości emitowanych spalin |  |
|  | Zamawiający będzie pierwszym zarejestrowanym właścicielem oferowanych samochodów |  |
| II. Wyposażenie fabryczne / wyposażenie dodatkowe samochodów |
|  | Dopuszczalna masa całkowita nie przekraczająca 3500 kg |  |
|  | Kolor biały |  |
|  | Kabina kierowcy trzyosobowa, z klimatyzacją manualną, ogrzewana od układu chłodzenia z dodatkowymi przyłączami na podłączenie radiotelefonu i dodatkowym gniazdem zapalniczki zasilanym poza stacyjką |  |
|  | Środkowe siedzenie wyposażone w składaną podstawkę pod komputer |  |
|  | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby przednie |  |
|  | Silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym:* 1. pojemność silnika 2,3 L
	2. moc silnika 130 KM
	3. emisja spalin Euro 6
 |  |
|  | Skrzynia biegów manualna |  |
|  | Wymogi bezpieczeństwa * 1. hamulce tarczowe przednie i tylne
	2. system ABS, ESP, ASR
	3. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera.
	4. 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami;
	5. gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka
 |  |
|  | Układ zabezpieczający przed kradzieżą, immobiliser |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
|  | Korek wlewu paliwa zamykany na klucz |  |
|  | Typ nadwozia Furgon z wysokim dachem |  |
|  | Część ładunkowa:* 1. część ładunkowa wyposażona w okno boczne z przyciemniana szybą od strony kierowcy zamontowaneza przegrodą;
	2. część ładunkowa wyposażona w przesuwne drzwi oszklone od strony pasażera,
	3. na przegrodzie pomiędzy kabiną kierowcy a częścią ładunkową centralniezamontowane okno z szybą rozsuwaną;
	4. drzwi tylne dwuskrzydłowe (oszklone do połowy szyba przyciemnianą) uchylne o kąt 260 stopni, wyłożone wewnątrz płytą laminowaną PCV;
	5. część ładunkowa oświetlona – min 4 punkty świetlne ledowe umieszczone na suficie,załączane wspólnymi wyłącznikami umieszczonymi przy drzwiach bocznych i tylnych (WYPOSAŻENIE DODATKOWE);
	6. podłoga wyłożona blachą aluminiową ryflowaną, o grubości min 3 mm;
	7. ścianki boczne i sufit wyłożone płytą laminowaną PCV (WYPOSAŻENIE DODATKOWE);
	8. dodatkowo zamontowany niezależny powietrzny agregat grzewczy Eberspacher o mocy 2,2kW z rozdziałem ogrzanego powietrza na kabinę i część ładunkową sterowany z kabiny kierowcy; (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)
	9. **zabudowa części ładunkowej** (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)**:**
		1. po lewej stronie (kierowcy) części ładunkowej na wysokości bocznego oknazamontowany moduł mebli warsztatowych firmy PRONAR systemu Boot Vario z blatem roboczym, imadłem obrotowym 125 mm i 8 szufladami. Szuflady z przegrodami wyłożone matą antypoślizgową. (wymiary stołu L – 1525 mm, h – 1000 mm , g - 440mm);
		2. po lewej stronie (kierowcy) w środkowej części ładunkowej za ww modułem meblowym zamontowany kącik czystości z umywalką na szafce, pojemnikami min 10 L na wodę czystą i brudną , elektryczną p-pką wody 12 V, dozownikiem mydła w płynie i uchwytem na ręcznik papierowy;
		3. po prawej stronie (pasażera) części ładunkowej za bocznymi drzwiami na tylnym nadkolu zamontowany moduł mebli warsztatowych firmy PRONAR systemu Boot Vario z półkami Na półkach pojemniki na drobne akcesoria, 2 półki z uchylnymi klapami o wysokości 200mm, 3 wysuwane walizki z przegrodami na drobne akcesoria, na górze modułu wanna z 2 nastawnymi przegrodami. Z boku modułu zamontowane uchwyty na przewody. Wymiary całego zestawu L – 2025 mm, h – 1500 mm, g – 440 mm);
 |  |
|  | Zamontowana na dachu z przodu dopasowana do szerokości pojazdu galeria sygnałowa w technologii LED firmy Haztec Xpert, koloru pomarańczowego z podświetlonym napisem MPK w technologii LED w środku galerii. Na tylnej ścianie pojazdu dwie lampy błyskowe ostrzegawcze kierunkowe LED koloru pomarańczowego. Oświetlenie ostrzegawcze powinno posiadać możliwość oddzielnego włączenia przód i tył (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) |  |
|  | Zamontowane w komorze silnika nagłośnienie sterowane pilotem z kabiny kierowcy (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) |  |
|  | Zamontowana przetwornica napięcia 12/230V min 700W z dwoma gniazdami po jednym w części ładunkowej i pasażerskiej. Gniazdo w części pasażerskiej ma służyć do podłączenia laptopa w okolicy środkowego siedzenia (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) |  |
|  | Zamontowany video-rejestrator jazdy o parametrach (WYPOSAŻENIE DODATKOWE): * 1. Możliwość nagrywania w rozdzielczości 1080P full HD
	2. Szerokokątny obiektyw min 150° z trybem nocnym
	3. Detektor ruchu G-sensor
	4. Blokada zapisanego filmu w czasie kolizji, wypadku
	5. Funkcja automatycznego nagrywania po uruchomieniu silnika.
	6. Data i czas wyświetlana na nagraniu
	7. Czytnik kart micro SD z kartą o pojemności min 64Gb
 |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem i blokadą koła kierownicy z regulacją wysokości kierownicy |  |
|  | Zamontowane fabryczne światła przeciwmgielne |  |
|  | Zamontowane fabryczne światła do jazdy dziennej w technologii LED |  |
|  | Zamontowana kamera widoku wstecznego |  |
|  | Zawieszenie pojazdu wzmocnione fabrycznie |  |
|  | Samochód zostanie wyposażony w :* 1. demontowany hak holowniczy;
	2. radiotelefon (dostarczy zamawiający);
	3. antenę do radiotelefonu (dostarczy zamawiający);
	4. dodatkowy komplet opon zimowych o parametrach zgodnych z homologacją pojazdu, nie starszych niż jeden rok, w dniu odbioru pojazdu;
	5. dodatkowy trzeci kluczyk z pilotem;
	6. fabryczne radio z CD/mp3 z ekranem dotykowym min 5”, złączami USB i AUX i zestawem głośnomówiącym bluetooth;
	7. półka pod sufitem w kabinie kierowcy;
	8. pokrowce na siedzenia;
	9. dywaniki gumowe kierowcy i pasażera;
 |  |

|  |
| --- |
| DODATKOWY OPIS |
|  |

1. W kolumnie 2 należy wpisać odpowiednio: SPEŁNIA albo NIE SPEŁNIA [↑](#footnote-ref-1)