O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

na:

„Prace mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania torowisk, zwrotnic, sieci trakcyjnej w Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze i w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna w Krakowie oraz prowadzenie bieżącej eksploatacji systemu zasilania w energię elektryczną po stronie SN (15 kV) stacji oddziałowych OS-1, OS-2”

znak sprawy: LZ-281-88/18

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. św. Wawrzyńca 13.

Adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3, tel.: 12 254 11 58 faks: 12 254 12 41, e-mail: [zamowienia@mpk.krakow.pl](mailto:zamowienia@mpk.krakow.pl)

Tryb zamówienia: przetarg sektorowy, prowadzony na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej MPK S.A. w Krakowie www.mpk.krakow.pl (w zakładce przetargi) lub otrzymać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3 (parter).

Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ w wersji papierowej nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Wniosek o przekazanie SIWZ należy kierować do Działu Zamówień na nr faksu 12 254 12 41 lub adres e-mail: [zamowienia@mpk.krakow.pl](mailto:zamowienia@mpk.krakow.pl) lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta.

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania torowisk, zwrotnic, sieci trakcyjnej w Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze (SOT Podgórze lub TT) i w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta (SOT Nowa Huta lub TH) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna w Krakowie oraz prowadzenie bieżącej eksploatacji systemu zasilania w energię elektryczną po stronie SN (15 kV) stacji oddziałowych OS-1, OS-2, w zakresie określonym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ).

Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej: Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: **przez 2 lata od daty zawarcia umowy**.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   
      i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
      1. przez posiadanie doświadczenia rozumie się wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług związanych z bieżącym utrzymywaniem sieci torowej tramwajowej w tym:
2. bieżące utrzymywanie sieci torowej tramwajowej nieprzerwanie przez okres minimum 1 roku,
3. bieżące utrzymywanie sieci trakcyjnej tramwajowej nieprzerwanie przez okres minimum 1 roku
4. budowa, remont kapitalny lub modernizacja minimum 3 km torowisk tramwajowych
5. remont kapitalny lub modernizacja trzech odcinków sieci trakcyjnej,
6. montaż minimum 5 kpl napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic tramwajowych.
   * 1. poprzez posiadanie potencjału technicznego rozumie się: dysponowanie odpowiednio sprawnym technicznie i ruchowo sprzętem tj.
        1. Pogotowie torowe – samochód ciężarowy z wyposażeniem – 2 szt.
        2. Pogotowie sieciowe – samochód wieżowy przystosowany do prac sieciowych z możliwością poruszania się po torze tramwajowym z aktualnymi na dzień składania ofert badaniami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) – 2 szt.
        3. Podnośnik montażowy - samochód z izolowanym koszem i aktualnymi na dzień składania ofert badaniami UDT – 1 szt.
     2. poprzez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia rozumie się dysponowanie osobami (minimum 1 osoba) uprawionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi:
        1. aktualne na dzień składania ofert zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i dozoru:

- w branży linie, węzły i stacje kolejowe.

- w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych

* + - 1. ważne na dzień składania ofert uprawnienia do spawania gazowego, elektrycznego, termitowego,
      2. ważne na dzień składania ofert uprawnienia E i D do prowadzenia robót na elektrycznej sieci trakcyjnej oraz sieci SN w zakresie eksploatacji i dozoru.
  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa wyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: **27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).**

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

**Cena konserwacji brutto: 50%**

**Stawka za 1 (jedną) roboczogodzinę brutto za wykonanie napraw polegających na usuwaniu awarii i stanów awaryjnych torowisk i zwrotnic: 25%**

**Stawka za 1 (jedną) roboczogodzinę brutto za wykonanie napraw polegających na usuwaniu awarii i stanów awaryjnych sieci trakcyjnej, sterowań i ogrzewania zwrotnic oraz systemu zasilania: 25%**

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w Budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia: **10.07.2018 r. do godz. 09:30** (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A. w Krakowie).

Miejsce i termin otwarcia ofert: **10.07.2018 r. o godz. 10:30** MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3, Sala Konferencyjna 239 (II piętro).

Termin związania ofertą: **60 dni**.

Kraków, dnia 26.06.2018 r.