1.	Utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne torowisk tramwajowych i zwrotnic: 
1.1.	Konserwacja zwrotnic - przegląd wizualny zwrotnic i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 
1.2.	Czyszczenie -zwrotnic, okresowe mycie ciśnieniowe.
1.3.	Bieżące utrzymanie sprawności zwrotnic w sytuacji gwałtownych opadów i zamarzania zwrotnic.
1.4.	Smarowanie zwrotnic.
2.	Konserwacja zwrotnicy elektrycznej nr 80 ( 52-02) w TT:
2.1.	Kontrola i regulacja strefy sterowania odbiornika podczerwieni.
2.2.	Przegląd i naprawa odbiornika podczerwieni.
2.3.	Przegląd i naprawa instalacji górnej i dolnej.
2.4.	Przegląd i naprawa sterownika.
3.	Konserwacja torowisk tramwajowych:
3.1.	Przeglądy i konserwacja urządzeń na węzłach - zwrotnice, krzyżownice, szyny łączne.
3.2.	Czyszczenie rowków szyn zgodnie z instrukcją Wytyczne Techniczne Projektowania, Budowy i Utrzymania Torów Tramwajowych z 1983r.
4.	Naprawa zwrotnic:
4.1.	Naprawy mechanizmu nastawczego z wymianą zużytych podzespołów,
5.	Naprawa awaryjna napędu i sterowania zwrotnicy nr 80 (52-02) w TT.
5.1.	Wymiana uszkodzonego odbiornika podczerwieni.
5.2.	Wymiana instalacji dolnej i górnej.
5.3.	Wymiana lub naprawa sterownika.
5.4.	Wymiana lub naprawa uszkodzonego elementu napędu.
6.	Pomiary torowiska.
6.1.	Prześwitu i zużycia szyny należy wykonać w okresie od 15 kwietnia do 15 maja.
Protokoły pomiarów należy wykonać w 3 egzemplarzach i dostarczyć do Kierownika danej Stacji i do Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury.
7.	Oferta musi zawierać harmonogram przeglądu i konserwacji 
7.1.	torów w układzie miesięcznym ( należy odnieść się do numeracji torów).
7.2.	zwrotnic w układzie miesięcznym ( należy odnieść się do numeracji torów).
8.	Czas reakcji na zgłoszenie 30 minut.
9.	Do protokołu odbioru należy załączyć pisemny raport z wykonanych czynności konserwacyjnych w danym miesiącu.