Prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji systemu zasilania w energię elektryczną po stronie SN ( 15 kV ) oddziałowych stacji transformatorowych OS-1, OS-2, OS-4 czynności związane z konserwacją pola, głowicy kabla i kabla w Podstacji „Brożka” i w OS-3 na terenie MPK S.A. obiekty Rzemieślnicza — Brożka, prowadzenie bieżącej eksplotacji i konserwacji kontenerowej stacji transformatorowej na terenie SOT Nowa Huta po stronie SN oraz utrzymywanie w sprawności zasilania awaryjnego nn z podstacji Nowa Huta.

1.	Stacje OS-1, OS-2, OS-4 zasilane są z podstacji Brożka. Kontenerowa stacja transformatorowa na terenie SOT Nowa Huta, zasilana jest z rozdz. SN 22880.  Urządzenia elektroenergetyczne będące	przedmiotem	zamówienia	stanowią własność Zamawiającego, który przekazuje je Wykonawcy do prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji na czas trwania zamówienia.
2.	Zamówienie obejmuje wszystkie wymagane przepisami czynności związane z konserwacją układu zasilania SN oraz czynności związane z usuwaniem zaistniałych uszkodzeń układu. Zamówienie nie obejmuje kosztów materiałów wynikających z konieczności wymiany elementów układu energetycznego. Zamówienie nie obejmuje eksploatacji budynków i pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia energetyczne.
3.	Wykonawca prowadzi samodzielnie bieżącą eksploatację sieci kablowej i urządzeń transformatorowo — rozdzielczych objętych zamówieniem.
4.	Granicę stron ustala się na zaciskach nn transformatorów w taki sposób, że do Zamawiającego należy eksploatacja linii odpływowych z transformatorów po stronie nn, a Wykonawca prowadzi bieżącą eksploatację transformatorów i sieci SN zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w oparciu o dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego szczegółową Instrukcję Eksploatacji.
5.	Zamawiający i Wykonawca mają obowiązek wzajemnej i nieodpłatnej pomocy w granicach swojej eksploatacji - przy czynnościach łączeniowych mających na celu utrzymanie zasilania i prowadzenie eksploatacji.
6.	W przypadku wystąpienia rozległych awarii wymagających zaangażowania osób trzecich eksploatujących inne elementy infrastruktury jak np. obce linie kablowe, rurociągi koszty takiej działalności obciążają Zamawiającego i zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym w oparciu o faktury wykonawców zewnętrznych, katalogi KNR, stawkę roboczogodziny, kaszty pośrednie, zysk oraz koszt zużytych materiałów wynikające z faktur zakupu na materiały podstawowe oraz ze średnich cen SEKOCENBUDU na materiały pozostałe (bez kosztów zakupu i kosztów jednostkowych).
7.	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przeglądów miesięcznych oraz przeprowadzanych konserwacji dla każdej stacji oddzielnie. Zeszyt należy zdeponować u Kierownika FR lub w stacji transformatorowej w rozdzielni SN.
8.	Utrzymywanie sprawności zasilania awaryjnego nn z podstacji Nowa Huta.
9.	Czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii 30 minut.