## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: **LP.281.90.2019**

**Wymagania techniczne i technologiczne:**

1. Oferowane przez Wykonawcę obręcze muszą być fabrycznie nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone i nie posiadać wad ukrytych.
2. Muszą być wykonane i oznakowane zgodnie z wymaganiami norm: PN-84/H-84027/06 lub równoważną oraz Kodeksu Międzynarodowego Związku Kolei UIC810-1 lub równoważnego systemu odniesienia.
3. Obręcze muszą ściśle odpowiadać charakterystyce i posiadać określone parametry przypisane do poszczególnych pozycji w załączniku nr 3 do SIWZ.
4. Wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Działu Zaopatrzenia MPK S.A. w Krakowie świadectwo odbioru 3.1 wystawione zgodnie z normą PN-EN10204 lub równoważną wystawioną przez producenta obręczy.