*Załącznik nr 6 do SIWZ*

Znak sprawy**: LP-281-186/18**

**O Ś W I A D C Z E N I E**

Dotyczy zamówienia sektorowego na:

**Dostawę piasku do układów hamulcowych wagonów tramwajowych**

Znak sprawy**: LP-281-186/18**

Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................

...........................................................................

……………………………………………………….

Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania jakościowe piasku zgodne   
z normą Deutsche Bahn AG BN 918224.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w wymagania przedstawiamy wyniki badań laboratoryjnych wykonane zgodnie ze specyfikacją Kolei Federalnych (Bundesbahnspezifijation) DTL 918224:

1. ziarnistość                                                                     - 0,8 – 1,6 mm
2. udział pyłu (ziaren poniżej 0,063 mm)                          - poniżej 0,5 %
3. udziału wagowego kwarcu (SiO2)                                - nie mniej niż 50 %
4. stopień twardości                                                          - nie mniej niż 5 w skali Mohsa
5. zawartość wilgoci w stanie suchym                              - max. 0,2 % wagowo
6. ziarna o ostrych krawędziach lub o formach nieregularnych
7. pochodzenie – z kopalń piasku, rzek, jezior lub mórz lub miały kamienne ze skał   naturalnych
8. bez związków metali i składników o utajonych własnościach hydraulicznych
9. bez domieszek iłowych, gliniastych, glebowych, środków wiążących i ciał obcych

............................................, dnia ...................................... ...........................................................................................................................

podpis upełnomocnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy