**Wymagania techniczne i technologiczne:**

1. Oferowane przez Wykonawcę wyroby muszą ściśle odpowiadać opisom poszczególnych pozycji zawartych w załącznikach 3.1 i 3.2 do SIWZ
2. Wyroby muszą być dopuszczone do obrotu krajowego i spełniać wymagania w zakresie jakości i określonych gatunków materiałów.
3. Rury nierdzewne oznaczone w załączniku 3.2 do SIWZ jako „do gięcia” (poz. 103, 104, 121-125) przeznaczone są na wykonanie  poręczy i mają spełniać wymagania umożliwiające wykonanie operacji gięcia.
4. Dotyczy pozycji nr 106 załącznika 3.2 do SIWZ wymagany producent oferowanej rury: SANDVIK lub produkt innego producenta spełniający wymagania techniczne
i technologiczne określone przez Zamawiającego oraz posiadający atest/certyfikat jakościowy potwierdzający zgodność z parametrami firmy SANDVIK dla tej pozycji.
5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca winien okazać atest na wyroby z dostarczonej partii przedmiotu zamówienia, wystawiony przez producenta lub inną jednostkę uprawnioną do wystawienia atestu.