|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **kol. 1** | **kol. 2** | **kol. 3** | kol. 4 | **kol. 5** | **kol. 6** | **kol. 7** | **kol. 8** | **kol. 9** | **kol. 10** |
| 4.5.7 | T-01.01.00 | KNR 209/203/3 | Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych  59R2 na łukach o **R≤50m** spawanie termitowe szyn(R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) | km | 0,032 | 1 | 43,288\*0,001=0,043 -#p184 : -0.011000=-0,011 |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 4.5.13 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm  - spawanie termitowe szyn- rozjazd nr 15   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) | kpl | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.5.14 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm  - spawanie termitowe szyn- rozjazd nr 16   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) | kpl | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.5.15 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm  - spawanie termitowe szyn- rozjazd nr 26   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) | kpl | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.5.16 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm  - spawanie termitowe szyn- rozjazd nr 27   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) | kpl | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.5.17 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm  - spawanie termitowe szyn- rozjazd nr 28   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) | kpl | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.5.18 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm  - spawanie termitowe szyn- rozjazd nr 32   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) | kpl | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.5.19 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm  - spawanie termitowe szyn- rozjazd nr 33   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) | kpl | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.5.20 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm  - spawanie termitowe szyn- rozjazd nr 71   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) | kpl | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.5.21 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm  - spawanie termitowe szyn- rozjazd nr 76   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) | kpl | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.5.22 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm  - spawanie termitowe szyn- rozjazd nr 78   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) | kpl | 1 | 1 |  |  |  |